# LOT 2 – TAMAMLAYICI MOBİLYALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

**ЛОТ2– ҚОСЫМША ЖИҺАЗДАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

## 1) KİTAPLIK - Teknik Şartname

ÜrünTanımı:
Duvara monte edilebilir, ikiraflı, kapaksız metal bağlantılıahşapkitaplık. Üniversiteyurduodalarındakullanımiçinuygundur.

Teknik Özellikler:
- Ölçüler: Genişlik 800 mm, Derinlik 250 mm, Yükseklik 600 mm
- Malzeme: Gövdemelaminkaplıyongalevha (enaz 18 mm kalınlıkta)
- Raf sayısı: 2 adet
- Bağlantıelemanları: Metal askıveduvarmontajaparatları (galvanizkaplama)
- Yüzey: Çizilmeyedayanıklı, kolaytemizlenebilirmelaminyüzey
- Montaj: Duvarasabitlenecekşekildemontajkitleriyleteslimedilecektir
- Garanti: En az 24 ay
- Teslim Süresi: 60 gün
- Kalite Belgeleri: ISO 9001

## 1) КІТАПСӨРЕСІ—Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:
Қабырғағабекітілетін, екісөрелі, ашықтүрдегіағашкітапсөресі. Университетжатақханаларынаарналған.

Техникалықсипаттамалары:
- Өлшемдері: Ені 800 мм, Тереңдігі 250 мм, Биіктігі 600 мм
- Материал: Меламинменқапталғанағаштақтай (кемінде 18 мм)
- Сөрелерсаны: 2 дана
- Бекітуэлементтері: Металл (мырышталған)
- Беткіқабаты: Сызатқатөзімді, оңайтазаланатын
- Орнату: Қабырғағаарнайыбекітпежинағыменорнатылады
- Кепілдік: 24 ай
- Жеткізумерзімі: 60 күн
- Сапақұжаттары: ISO 9001

## 2) MASA—Teknik Şartname

ÜrünTanımı:
Demir profilayaklı, melaminkaplamaçalışmamasası.

Teknik Özellikler:
- Ölçüler: Genişlik 1200 mm, Derinlik 800 mm, Yükseklik 750 mm
- Malzeme: Üsttablamelaminkaplamasuntalam (enaz 25 mm kalınlıkta)
- Ayaklar: 30×30 mm çelikprofil (enaz 1 mm kalınlıkta), elektrostatiktozboyakaplama
- Bağlantı: Tablaileayaklarcıvatabağlantılı, kolaysökülüptakılabilir
- Yüzey: Çizilmeye, ısıyavenemedayanıklı
- Garanti: 24 ay
- Teslim Süresi: 60 gün
- Standartlar: ISO 9001

## 2) ҮСТЕЛ—Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:
Металлаяқтарыбар, меламинжабыныбаржұмысүстелі.

Техникалықсипаттамалары:
- Өлшемдері: Ені 1200 мм, Тереңдігі 800 мм, Биіктігі 750 мм
- Материал: Үстіңгібетімеламинменқапталған ДСП (кемінде 25 мм)
- Аяқтары 30×30 ммболатпрофиль (кемінде 1 мм), электростатикалықұнтақбояу
- Байланыс: Болтарқылыбекітілетін
- Беткіқабаты: Сызатқажәнеылғалғатөзімді
- Кепілдік: 24 ай
- Жеткізу: 60 күн
- Стандарттар: ISO 9001

## 3) SANDALYE— Teknik Şartname

ÜrünTanımı:
Metal profilayaklı, oturakkısmıkonforlusüngerlivekumaşkaplısandalye.

Teknik Özellikler:
- Ölçüler: Oturumyüksekliği 450 mm, toplamyükseklik 850 mm
- Malzeme: Ayaklar 25×25 mm metal profil, elektrostatiktozboya
- Oturak: MDF üzerisünger + kumaşkaplama
- Sırtlık: Ergonomikeğimli, aynıkumaşkaplama
- TaşımaKapasitesi: En az 150 kg
- Garanti: 24 ay
- Teslim Süresi: 60 gün
- Standartlar: ISO 9001

## 3) ОРЫНДЫҚ— Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:
Металлпрофильаяқтарыбар, жұмсақотырғышыбарорындық.

Техникалықсипаттамалары:
- Өлшемдері: Отырғышбиіктігі 450 мм, жалпыбиіктігі 850 мм
- Материал: Аяқтары 25×25 ммметаллпрофиль, электростатикалықбояуменқапталған
- Отырғышжәнеарқалық MDF, көбікпенматақаптамалы
- Жүктемекөтергіштігі: 150 кг
- Кепілдік: 24 ай
- Жеткізумерзімі: 60 күн
- Стандарттар: ISO 9001

## 4) AYAKKABILIK— Teknik Şartname

ÜrünTanımı:
İki raflı, kapaksız, yerdeduranayakkabılık.

Teknik Özellikler:
- Ölçüler: Genişlik 800 mm, Derinlik 300 mm, Yükseklik 500 mm
- Malzeme: Gövdemelaminkaplısuntalam (enaz 18 mm kalınlık)
- Raf sayısı: 2
- Ayaklar: 25×25 mm metal profil
- Yüzey: Kolaytemizlenebilir, nemvedarbeleredayanıklı
- Garanti: 24 ay
- Teslim Süresi: 60 gün
- Standartlar: ISO 9001

## 4) АЯҚ-КИІМ СӨРЕСІ— Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:
Екісөрелі, ашықтүрдегіаяқкиімсөресі.

Техникалықсипаттамалары:
- Өлшемдері: Ені 800 мм, Тереңдігі 300 мм, Биіктігі 500 мм
- Материал: Корпус меламин жабыны бар ДСП (кемінде 18 мм)
- Сөрелер саны: 2
- Аяқтары 25×25 mm металл профиль

- Беткіқабаты: Ылғалғажәнесызатқатөзімді
- Кепілдік: 24 ай
- Жеткізу: 60 күн
- Стандарттар: ISO 9001