# LOT 2 – TAMAMLAYICI MOBİLYALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

**ЛОТ2– ҚОСЫМША ЖИҺАЗДАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

## 1) KİTAPLIK - Teknik Şartname

ÜrünTanımı:  
Duvara monte edilebilir, ikiraflı, kapaksız metal bağlantılıahşapkitaplık. Üniversiteyurduodalarındakullanımiçinuygundur.  
  
Teknik Özellikler:  
- Ölçüler: Genişlik 800 mm, Derinlik 250 mm, Yükseklik 600 mm  
- Malzeme: Gövdemelaminkaplıyongalevha (enaz 18 mm kalınlıkta)  
- Raf sayısı: 2 adet  
- Bağlantıelemanları: Metal askıveduvarmontajaparatları (galvanizkaplama)  
- Yüzey: Çizilmeyedayanıklı, kolaytemizlenebilirmelaminyüzey  
- Montaj: Duvarasabitlenecekşekildemontajkitleriyleteslimedilecektir  
- Garanti: En az 24 ay  
- Teslim Süresi: 60 gün  
- Kalite Belgeleri: ISO 9001

## 1) КІТАПСӨРЕСІ—Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:  
Қабырғағабекітілетін, екісөрелі, ашықтүрдегіағашкітапсөресі. Университетжатақханаларынаарналған.  
  
Техникалықсипаттамалары:  
- Өлшемдері: Ені 800 мм, Тереңдігі 250 мм, Биіктігі 600 мм  
- Материал: Меламинменқапталғанағаштақтай (кемінде 18 мм)  
- Сөрелерсаны: 2 дана  
- Бекітуэлементтері: Металл (мырышталған)  
- Беткіқабаты: Сызатқатөзімді, оңайтазаланатын  
- Орнату: Қабырғағаарнайыбекітпежинағыменорнатылады  
- Кепілдік: 24 ай  
- Жеткізумерзімі: 60 күн  
- Сапақұжаттары: ISO 9001

## 2) MASA—Teknik Şartname

ÜrünTanımı:  
Demir profilayaklı, melaminkaplamaçalışmamasası.  
  
Teknik Özellikler:  
- Ölçüler: Genişlik 1200 mm, Derinlik 800 mm, Yükseklik 750 mm  
- Malzeme: Üsttablamelaminkaplamasuntalam (enaz 25 mm kalınlıkta)  
- Ayaklar: 30×30 mm çelikprofil (enaz 1 mm kalınlıkta), elektrostatiktozboyakaplama  
- Bağlantı: Tablaileayaklarcıvatabağlantılı, kolaysökülüptakılabilir  
- Yüzey: Çizilmeye, ısıyavenemedayanıklı  
- Garanti: 24 ay  
- Teslim Süresi: 60 gün  
- Standartlar: ISO 9001

## 2) ҮСТЕЛ—Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:  
Металлаяқтарыбар, меламинжабыныбаржұмысүстелі.  
  
Техникалықсипаттамалары:  
- Өлшемдері: Ені 1200 мм, Тереңдігі 800 мм, Биіктігі 750 мм  
- Материал: Үстіңгібетімеламинменқапталған ДСП (кемінде 25 мм)  
- Аяқтары 30×30 ммболатпрофиль (кемінде 1 мм), электростатикалықұнтақбояу  
- Байланыс: Болтарқылыбекітілетін  
- Беткіқабаты: Сызатқажәнеылғалғатөзімді  
- Кепілдік: 24 ай  
- Жеткізу: 60 күн  
- Стандарттар: ISO 9001

## 3) SANDALYE— Teknik Şartname

ÜrünTanımı:  
Metal profilayaklı, oturakkısmıkonforlusüngerlivekumaşkaplısandalye.  
  
Teknik Özellikler:  
- Ölçüler: Oturumyüksekliği 450 mm, toplamyükseklik 850 mm  
- Malzeme: Ayaklar 25×25 mm metal profil, elektrostatiktozboya  
- Oturak: MDF üzerisünger + kumaşkaplama  
- Sırtlık: Ergonomikeğimli, aynıkumaşkaplama  
- TaşımaKapasitesi: En az 150 kg  
- Garanti: 24 ay  
- Teslim Süresi: 60 gün  
- Standartlar: ISO 9001

## 3) ОРЫНДЫҚ— Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:  
Металлпрофильаяқтарыбар, жұмсақотырғышыбарорындық.  
  
Техникалықсипаттамалары:  
- Өлшемдері: Отырғышбиіктігі 450 мм, жалпыбиіктігі 850 мм  
- Материал: Аяқтары 25×25 ммметаллпрофиль, электростатикалықбояуменқапталған  
- Отырғышжәнеарқалық MDF, көбікпенматақаптамалы  
- Жүктемекөтергіштігі: 150 кг  
- Кепілдік: 24 ай  
- Жеткізумерзімі: 60 күн  
- Стандарттар: ISO 9001

## 4) AYAKKABILIK— Teknik Şartname

ÜrünTanımı:  
İki raflı, kapaksız, yerdeduranayakkabılık.  
  
Teknik Özellikler:  
- Ölçüler: Genişlik 800 mm, Derinlik 300 mm, Yükseklik 500 mm  
- Malzeme: Gövdemelaminkaplısuntalam (enaz 18 mm kalınlık)  
- Raf sayısı: 2  
- Ayaklar: 25×25 mm metal profil  
- Yüzey: Kolaytemizlenebilir, nemvedarbeleredayanıklı  
- Garanti: 24 ay  
- Teslim Süresi: 60 gün  
- Standartlar: ISO 9001

## 4) АЯҚ-КИІМ СӨРЕСІ— Техникалықсипаттама

Өнімсипаттамасы:  
Екісөрелі, ашықтүрдегіаяқкиімсөресі.  
  
Техникалықсипаттамалары:  
- Өлшемдері: Ені 800 мм, Тереңдігі 300 мм, Биіктігі 500 мм  
- Материал: Корпус меламин жабыны бар ДСП (кемінде 18 мм)  
- Сөрелер саны: 2  
- Аяқтары 25×25 mm металл профиль

- Беткіқабаты: Ылғалғажәнесызатқатөзімді  
- Кепілдік: 24 ай  
- Жеткізу: 60 күн  
- Стандарттар: ISO 9001